........................................................ **Załącznik Nr 2 do SIWZ**

 Pieczęć adresowa firmy

 **FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY – Zadanie nr 2**

**aparatura medyczna dla przychodni przy ul. Styrskiej 44**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Nazwa i opis wyposażenia** | **Należy wskazać: Producenta oraz nazwę/typ/model /nr katalogowy** (wypełnia Wykonawca) | **Ilość** | **Cena jedn. netto** | **Wartość****netto** | **VAT****%** | **Wartość brutto** |
| 1. | **Ciśnieniomierz elektroniczny****Specyfikacja:**Całkowicie automatyczny, prosty pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku.Wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki.Funkcja rozpoznawania arytmii serca (IHB).Wykrywanie ewentualnych objawów arytmii.Zastosowanie technologii:* podwójnej detekcji tętna, gwarantującej najdokładniejszy pomiar
* oraz technologii gwarantującej szybszy i wygodniejszy pomiar przez ograniczony do minimum ucisk ręki.

Dokładność: ciśnienie +/- 3 mmHgDokładność: tętno +/- 5 %Standardowy mankiet na ramię od 22cm do co najmniej 33cm obwoduZakres pomiarowy ciśnienia: 0 - 299 mmHgZakres pomiarowy tętna: 40 - 199 uderzeń/minutęPamięć: co najmniej 60 ostatnich wyników pomiaru wraz z datą i godzinąWskaźnik klasyfikacji wyniku pomiaru ciśnienia wg. WHOFunkcja daty, godzinyFunkcja automatycznego wyłączania sięZasilanie bateriami i z zasilacza sieciowego Ciśnieniomierz powinien być zarejestrowany jako urządzenia medyczne w urzędzie rejestracji produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, gwarantujący wysoką dokładność wskazań. |  | **19** |  |  |  |  |
| 2. | **Detektor tętna płodu** **Najważniejsze funkcje :**duży, czytelny monochromatyczny wyświetlacz z funkcją alarmu tętna,głośny osłuch z możliwością podłączenia słuchawek,lekka i kompaktowa konstrukcja urządzenia,obserwowanie wyniku badania w czasie rzeczywistym, energooszczędność: możliwość wykonania do 250 badań bez konieczności ładowania detektora,automatyczne wyłączanie po jednej minucie.**Specyfikacja:**wyświetlacz monochromatyczny LCD min. 2.4” prezentujący wykres lub/i wartości liczbowe FHR, monitorowanie tętna płodu od 12 tygodnia,wbudowany akumulator litowo-jonowy, wskaźnik naładowania na ekranie,ładowanie poprzez USB z komputera lub dołączonej ładowarki.Zakres pomiarowy :50 – 210 BPMRozdzielczość: 1 BPMDokładność : ±1% lub ±1 BPMTryb pracy: fala Dopplerowska Wbudowany głośnik Wyjście na słuchawkiAutomatyczne wyłączanie po 1 minucie bezczynności i braku sygnału.Wysokoczuła sonda 2.0 MHz ± 5%Średnica czoła głowicy ok. 35 mmGwarancja: 24 miesiące**Zestaw powinien zawierać:**detektor tętna płodu, akumulator, ładowarka USB, przewód do ładowania USB z ładowarki lub komputera, słuchawki, instrukcja w języku polskim. |  | **1** |  |  |  |  |
|  | **RAZEM:** |  |  |  |

**Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia za łączną cenę:**

netto: .........................................PLN.

słownie: .......................................................................................................................................

brutto: ........................................PLN.

słownie: .......................................................................................................................................

w tym podatek VAT w kwocie: ...............................PLN.

słownie: .......................................................................................................................................

............................................. ......................................................................

 Miejscowość, dnia Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy